Introduction to high-resolution cryo-electron microscopy

정형섭1,*,　류범한1, 현재경1,2

1한국기초과학지원연구원 전자현미경연구부

2과학기술연합대학원대학교 생물분석학과

E-mail: hsjeong@kbsi.re.kr

투과전자현미경의 활용 기술 중 하나인 초저온전자현미경은 유리화된 생체시료를 액체질소 온도(-196℃)에서 투과전자현미경으로 관찰하는 기술로써　최근 전자총, 전자기렌즈, 검출기 등과 같은 장비의 주요 요소들과 이미지 전산처리의 비약적인 발전으로 X선 결정학(X-ray crystallography), 핵자기공명법(nuclear magnetic resonance), 질량분석법(mass spectrometry) 등과 더불어 생체고분자의 구조와 메커니즘(mechanism)을 연구하는 구조생물학 분야의 핵심 기술로 주목받고 있다.

국내에서는 한국기초과학지원연구원(오창)에 고분해능 초저온전자현미경 분석을 수행할 수 있는 고분해능 바이오 투과전자현미경(High Resolution Bio-TEM, Titan Krios, Thermo Fisher Scientific Inc., USA)이 설치되어 2017년부터 본격 운영되고 있다. 본 발표에서는, 한국기초과학지원연구원에 설치된 고분해능 생물전용 투과전자현미경의 구성과, 단백질과 같은 생체고분자의 초저온전자현미경 분석을 위한 저밀도 전자 이미징　기술에 대해 소개하고자 한다.

Keyword: cryo-electron microscopy, low-dose imaging, volta phase plate